
昆明市官渡区电动自行车电池产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每种产品抽取样品数量见表1。检验样品需购买，备用样品由被抽查企业先行无偿提供，并封存于被抽查企业。
表1 抽样数量

	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	电动自行车用铅酸蓄电池
	8只
	4只
	4只

	2
	电动自行车用锂离子蓄电池
	8只
	2组
	1组


2 检验依据
表2 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池（GB/T 22199.1—2017）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	2hr容量
	GB/T 22199.1—2017

	2
	大电流放电
	GB/T 22199.1—2017

	3
	能量密度
	GB/T 22199.1—2017

	4
	低温容量
	GB/T 22199.1—2017

	5
	快速充电能力
	GB/T 22199.1—2017


表3 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池（GB/T 22199.1—2025）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	实际容量
	GB/T 22199.1—2025

	2
	大电流放电
	GB/T 22199.1—2025

	3
	质量比能量
	GB/T 22199.1—2025

	4
	快速充电能力
	GB/T 22199.1—2025

	5
	机械冲击
	GB/T 22199.1—2025

	6
	绝缘电阻
	GB/T 22199.1—2025


表4 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池（T/ZJXDC 001-2021）

	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	2hr容量
	T/ZJXDC 001-2021

	2
	不同温度下的容量
	T/ZJXDC 001-2021

	3
	大电流放电
	T/ZJXDC 001-2021

	4
	重量比能量
	T/ZJXDC 001-2021

	5
	快速充电能力
	T/ZJXDC 001-2021

	6
	机械冲击
	T/ZJXDC 001-2021


表5 电动自行车锂离子电池（GB/T 36972-2018）
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	I2(A)放电
	GB/T 36972-2018

	2
	低温放电
	GB/T 36972-2018

	3
	过充电
	GB/T 36972-2018

	4
	过充电保护
	GB/T 36972-2018

	5
	过放电保护
	GB/T 36972-2018

	6
	短路保护
	GB/T 36972-2018

	7
	放电过流保护
	GB/T 36972-2018

	8
	壳体阻燃性
	GB/T 36972-2018


表6 电动自行车用锂离子蓄电池（GB 43854-2024）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	温度保护
	GB 43854-2024

	2
	温度循环
	GB 43854-2024

	3
	湿热循环
	GB 43854-2024

	4
	电池组标志
	GB 43854-2024

	5
	电池组过充电
	GB 43854-2024

	6
	电池组过放电
	GB 43854-2024

	7
	电池过充电
	GB 43854-2024

	8
	电池过放电
	GB 43854-2024

	9
	绝缘电阻
	GB 43854-2024

	10
	阻燃性
	GB 43854-2024


表7 电动自行车用锂离子蓄电池（QB/T 2947.3-2008）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	I2（A）放电容量
	QB/T 2947.3-2008

	2
	常温容量
	QB/T 2947.3-2008

	3
	过充电
	QB/T 2947.3-2008

	4
	过放电
	QB/T 2947.3-2008

	5
	低温（-10℃）容量
	QB/T 2947.3-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 22199.1—2017 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件
GB/T 22199.1-2025 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池第1部分:技术条件

T/ZJXDC 001-2021 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池
GB/T 36972-2018 电动自行车用锂离子蓄电池

GB 43854-2024 电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范
QB/T 2947.3-2008电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

4.1 本细则由昆明市官渡区市场监督管理局制定并负责解释。

4.2 本细则自2026年10月10日起发布实施。

2
2

