昆明市官渡区儿童玩具产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量3个，其中2个作为检验样品，1个作为备用样品。检验样品需购买，备用样品由被抽查企业先行无偿提供，并封存于被抽查企业。
2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	一、机械与物理性能（正常使用和可预见的合理滥用）

	1
	材料
	GB 6675.2—2014

	2
	小零件
	GB 6675.2—2014

	3
	挤压玩具、摇铃及类似玩具
	GB 6675.2—2014

	4
	小球
	GB 6675.2—2014

	5
	毛球
	GB 6675.2—2014

	6
	学前玩偶
	GB 6675.2—2014

	7
	玩具奶嘴
	GB 6675.2—2014

	8
	气球
	GB 6675.2—2014

	9
	弹珠
	GB 6675.2—2014

	10
	半球形玩具
	GB 6675.2—2014

	11
	可触及的金属或玻璃边缘
	GB 6675.2—2014

	12
	功能性锐利边缘
	GB 6675.2—2014

	13
	金属玩具边缘
	GB 6675.2—2014

	14
	模塑玩具边缘
	GB 6675.2—2014

	15
	外露螺栓或螺纹杆的边缘
	GB 6675.2—2014

	16
	可触及的锐利尖端
	GB 6675.2—2014

	17
	功能性锐利尖端
	GB 6675.2—2014

	18
	木制玩具
	GB 6675.2—2014

	19
	突出物
	GB 6675.2—2014

	20
	把手和其他类似的管子
	GB 6675.2—2014

	21
	金属丝和杆件
	GB 6675.2—2014

	22
	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜
	GB 6675.2—2014

	23
	18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳
	GB 6675.2—2014

	24
	18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳
	GB 6675.2—2014

	25
	36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳
	GB 6675.2—2014

	26
	玩具袋上的绳索
	GB 6675.2—2014

	27
	童床或游戏围栏上的悬挂玩具
	GB 6675.2—2014

	28
	童床上的健身玩具及类似玩具
	GB 6675.2—2014

	29
	飞行玩具的绳索、细绳或线
	GB 6675.2—2014

	30
	玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具
	GB 6675.2—2014

	31
	带有折叠机构的其他玩具
	GB 6675.2—2014

	32
	铰链间隙
	GB 6675.2—2014

	33
	刚性材料上的圆孔
	GB 6675.2—2014

	34
	活动部件间的间隙
	GB 6675.2—2014

	35
	其他驱动机构
	GB 6675.2—2014

	36
	发条钥匙
	GB 6675.2—2014

	37
	弹簧
	GB 6675.2—2014

	38
	封闭式玩具的通风装置
	GB 6675.2—2014

	39
	封闭式玩具的关闭件
	GB 6675.2—2014

	40
	封闭头部的玩具
	GB 6675.2—2014

	41
	仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜）
	GB 6675.2—2014

	42
	弹射玩具的一般要求
	GB 6675.2—2014

	43
	蓄能弹射玩具
	GB 6675.2—2014

	44
	非蓄能弹射玩具
	GB 6675.2—2014

	45
	水上玩具
	GB 6675.2—2014

	46
	热源玩具
	GB 6675.2—2014

	47
	液体填充玩具
	GB 6675.2—2014

	48
	口动玩具
	GB 6675.2—2014

	49
	玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板
	GB 6675.2—2014

	50
	玩具火药帽
	GB 6675.2—2014

	51
	声响要求
	GB 6675.2—2014

	52
	磁体和磁性部件
	GB 6675.2—2014

	二、易燃性能

	1
	一般要求
	GB 6675.3—2014

	2
	头戴玩具
	GB 6675.3—2014

	3
	化妆服饰
	GB 6675.3—2014

	4
	供儿童进入的玩具
	GB 6675.3—2014

	5
	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等）
	GB 6675.3—2014

	三、特定元素的迁移

	1
	最大限量要求
	GB 6675.4—2014

GB/T 26193—2010或
GB/T 30419—2013或
“GB/T 32602—2016和GB/T 32603—2016”

	四、增塑剂

	1
	限定增塑剂限量要求
	GB/T 22048—2022

	五、电性能

	1
	标识和说明
	GB 19865—2005

GB/T19865-2024

	2
	输入功率
	GB 19865—2005

GB/T19865-2024

	3
	发热和非正常工作
	GB 19865—2005

GB/T19865-2024

	4
	工作温度下的电气强度
	GB 19865—2005

	
	电气强度
	GB/T19865-2024

	5
	耐潮湿
	GB 19865—2005

	6
	室温下的电气强度
	GB 19865—2005

	7
	机械强度
	GB 19865—2005

GB/T19865-2024

	8
	结构/结构（不测电动乘骑玩具速度限制）
	GB 19865—2005

GB/T19865-2024

	9
	软线和电线的保护
	GB 19865—2005

GB/T19865-2024

	10
	螺钉和连接
	GB 19865—2005

GB/T19865-2024

	11
	电气间隙和爬电距离
	GB 19865—2005

GB/T19865-2024

	12
	耐热和耐燃
	GB 19865—2005


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6675.1—2014 玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.2—2014玩具安全 第2部分：机械与物理性能

GB 6675.3—2014 玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 6675.4—2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB 19865—2005电玩具的安全

GB/T19865-2024 电玩具的安全
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

4.1 本细则由昆明市官渡区市场监督管理局制定并负责解释。

4.2 本细则自2026年10月10日起发布实施。
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