
昆明市官渡区燃气软管产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）
1 抽样方法

以随机抽样的方式，按照同一品牌、同一批次、相同规格型号在受检单位销售现场或经销单位仓库的待销产品中抽取。抽样基数满足抽样数量即可。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。检验样品需购买，备用样品由被抽查企业先行无偿提供，并封存于被抽查企业。
	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	燃气用具连接用不锈钢波纹软管
	7根
	5根
	2根

	2
	燃气用具连接用金属包覆软管
	7根
	5根
	2根


表1 抽取样品数量

2 检验依据

表2燃气用具连接用不锈钢波纹软管
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	波纹软管长度极限偏差
	GB 41317-2024

	2
	波纹软管
	气密性
	

	
	
	耐压性
	

	
	
	弯曲性
	

	3
	接头
	耐安装强度
	

	4
	被覆层
	阻燃性
	


表3燃气用具连接用金属包覆软管

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	包覆管气密性
	GB 44017-2024

	2
	包覆管耐压性
	

	3
	被覆层阻燃性
	

	4
	接头耐冲击性
	

	5
	接头耐安装强度
	


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 41317-2024 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

GB 44017-2024 燃气用具连接用金属包覆软管
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4异议处理

4.1复查

   被抽样生产者、销售者对抽样过程、样品真实性等有异议的，收到异议处理申请的昆明市官渡区市场监督管理局组织异议处理，并将处理结论书面告知申请人。

4.2复检
4.2.1被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应当自收到检验结论书面告知之日起十五日内向昆明市官渡区市场监督管理局提出书面异议处理申请，并提交相关材料。

4.2.2被抽样生产者、销售者对检验结论有异议，提出书面复检申请并阐明理由的，收到异议处理申请经昆明市官渡区市场监督管理局组织研究。对需要复检并具备检验条件的，组织复检。

4.2.3申请人应当自收到昆明市官渡区市场监督管理局复检通知之日起七日内办理复检手续。逾期未办理的，视为放弃复检。

4.2.4昆明市官渡区市场监督管理局自申请人办理复检手续之日起十日内确定具备相应资质的检验机构进行复检。

4.2.5本次异议复检采用备样复检。

4.2.6复检机构应当在规定时间内按照监督抽查实施细则所规定的检验方法、判定规则等对与异议相关的检验项目进行复检，并将复检结论及时报送昆明市官渡区市场监督管理局，由昆明市官渡区市场监督管理局书面告知复检申请人。复检结论为最终结论。

4.2.7复检费用由申请人向复检机构先行支付。复检结论与初检结论一致的，复检费用由申请人承担；与初检结论不一致的，复检费用由承担本次抽样检验的单位承担。

5 附则

5.1 本细则由昆明市官渡区市场监督管理局制定并负责解释。

5.2 本细则自2026年10月10日起发布实施。
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