官渡区矣六下片区及福保片区村庄排水系统完善工程（福保村东片区）项目（项目名称）/（标段）施工变更公告

**1.招标条件**

本招标项目官渡区矣六下片区及福保片区村庄排水系统完善工程（福保村东片区）项目（项目名称）/（标段）已由昆明市官渡区发展改革局（项目审批、核准、备案机关名称或单位名称）以官发改审批【2021】58号（批文名称、编号及文件等）批准建设，项目业主为昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处，建设资金来自财政资金（资金来源），资金落实情况：已落实，招标人为昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

**2.项目概况**

2.1 项目建设地点：官渡区福保东片区。

2.2 计划工期：80个日历天。

2.3 质量要求：执行《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2014）、给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）、房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范（GB50618-2011）及国家、地方现行相关质量验收标准的要求及评定标准，确保工程一次验收合格。

2.4 其他内容：预计开工时间：2022年5月24日；预计竣工时间：2022年7月22日（包括招标项目的建设地点、计划工期等内容的详细说明）。

**3.招标范围及招标规模**

招标范围：1.污水工程：设计在福保村东片区新建dn160～dn600污水管线共计5274m，其中：dn160污水管930m、dn200污水管803m、dn300污水管1826m、dn400污水管914m、dn500污水管156m、dn600污水管645m。配套建设污水检查井以及截流槽共计225座，其中：d300塑料检查井42座、d700塑料检查井129座、1000×1000钢筋混凝土检查井45座、1000×1500钢筋混凝土截流井3座、混凝土截流槽6座。扩容现状污水提升泵站1座，Q=1900m³/d，H=20m。2.雨水工程：设计在福保村东片区新建dn300～dn600雨水管线共计1584m，其中：dn300雨水篦子连接管608m、dn400雨水管线461m、dn600雨水管线515m。配套建设雨水检查井43座，其中：d700塑料检查井23座、1000×1000钢筋混凝土检查井20座。配套建设雨水口403座，其中：单篦子雨水口392座，双篦子雨水口11座。新建300×300～1000×1000雨水沟渠2435m；修缮现状沟渠1844。具体以施工图纸及工程量清单为准。（招标范围应涵盖《建筑业企业资质标准》中的承包范围的主要内容等详细说明）。

招标规模：1870.280037万元（招标规模应根据《建筑业企业资质标准》中从业标准，包括招标项目面积、高度、跨度、金额等内容的详细说明）。

**4.投标人资格要求**

投标人必须是在中国境内合法注册企业、具有独立法人资格的单位；

详细资质要求：☑有 □无

投标人资质：建筑业企业资质\_施工总承包\_市政公用工程施工总承包\_三级及以上 其他资质：/

具备有效安全生产许可证；

当前未被建设行政主管部门取消投标资格；

投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉资质条件。

项目负责人资格要求：☑有 □无

项目负责人资格：注册建造师\_二级注册建造师\_市政公用工程 其他资质：/；拟派项目负责人具备有效的安全生产考核合格证书；不得担任其他在建工程项目的项目负责人（需提供建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、社保证明材料及未担任其他在建建设工程项目项目负责人的承诺书）。

技术负责人：具有工程师及以上职称（专业为市政公用工程或其他相关专业）（需提供身份证、职称证、学历证、社保证明材料等扫描件）；

财务要求：2018年至2020年（年份要求）有效的财务报表。

企业业绩要求：☑有 □无

企业业绩：业绩个数不小于1，合同金额（万元）不小于800，合同签订时间大于2019-1-1，业绩内容为市政公用工程，需提供合同协议书和工程竣工验收登记表。

项目负责人业绩要求：☑有 □无

项目负责人业绩：业绩个数不小于1，合同金额（万元）不小于800，合同签订时间大于2019-1-1，业绩内容为市政公用工程，需提供合同协议书和工程竣工验收登记表。

人员配备要求：详见《施工现场专业(管理)人员配备表》。

其他要求：1.第一中标候选人的行贿犯罪档案信息查询，招标人等可以通过“中国裁判文书网”查询相关信息。

2.投标人信誉状况良好，无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录被项目所在地市场监督行政管理部门依法列入黑名单或经营异常名录；投标人在经营活动中没有重大违法记录，投标人没有处于被责令停业，无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格，无财产被接管、冻结、破产等状态，未在全国范围内被有关行政监督部门取消投标资格，没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形，近三年未发生过重大安全责任事故和重大工程质量问题，附加盖单位公章的承诺书；投标人在递交投标文件前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单中，提供相关网站截图或网页打印稿。投标人存在以上不良信用记录的，不得参与本项目投标活动，否则否决其投标资格。

3.按照《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》投标人应提供安全生产许可证，以及企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员相应的安全生产考核合格证书。（要求投标人其他资格的应详细明确，且不得违反相关规定和强制性条款）。（要求投标人其他资格的应详细明确，且不得违反相关规定和强制性条款）。

**5.招标文件的获取**

5.1凡有意参加投标者（以网上公告时间为准），登录 云南省公共资源交易平台（点击切换至“昆明市）（网址：http://116.55.195.54:8001/#/homePage），凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料（含招标电子技术标文件，格式为\*.ZBJ；招标电子商务标文件，格式为\*.ZBS、图纸（电子版））。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在 云南省公共资源交易平台（点击切换至“昆明市）完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。

5.2其他要求：招标文件（含招标电子技术标文件，格式为\*.ZBJ、招标电子商务标文件，格式为\*.ZBS、图纸）供投标人下载使用。

**6.投标文件的上传**

6.1投标文件上传的截止时间（投标截止时间，下同）以网上公告时间为准。

6.2网上上传：网上上传网址为http://116.55.195.54:8001/#/homePage，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

6.3其他要求：根据《昆明市政务服务管理局关于全面启用智能开标的补充通知》（昆政务笺【2021】2号文）的规定，本项目开标采用“智能开标”的方式，网址为云南省公共资源交易平台（点击切换至“昆明市”）（http://116.55.195.54:8001/#/homePage）。投标人无需到现场参加开标会议。投标人须在投标文件递交截止时间前1小时内登录昆明市公共资源交易中心，找到网上开标室页签，进行网上签到。网上签到后，根据网上远程解密、开标的要求，须在规定时间内完成在线解密、开标一览表确认签字等相关操作。未在规定的时间完成以上相关操作的，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，请发起在线异议，由代理机构给予对应的回复。请投标人提前熟悉智能开标的相关操作（详见《昆明市公共资源交易中心关于启用智能开标系统的通知》及附件）。

**7.发布公告的媒介**

本次招标公告同时在云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn/）及中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、云南省公共资源交易平台（http://116.55.195.54:8001/#/homePage，点击切换至“昆明市”）（其他发布公告的媒介全称）上发布。

**8.联系方式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人： | 昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处 | 招标代理机构： | 重庆凯弘工程咨询有限公司 |
| 地 址： | 云南省昆明市官渡区桥东路676号六甲街道办事处 | 地 址： | 云南省昆明市盘龙区白云路177号金尚壹号17层1703 |
| 邮 编： | / | 邮 编： | / |
| 联 系 人： | 李主任 | 联 系 人： | 马翊钦、邱静、唐君、程鑫、许辉、卢文德、苏小琴 |
| 电 话： | 13888359816 | 电 话： | 18213883241 |
| 传 真： | / | 传 真： | / |
| 电子邮件： | / | 电子邮件： | / |
| 网 址： | / | 网 址： | / |
| 开户银行： | / | 开户银行： | / |
| 账 号： | / | 账 号： | / |

行政监督单位：昆明市官渡区政务服务管理局（填写县级以上住房和城乡建设行政监管机构名称）

监 督 电 话：0871-67159922

**施工现场专业（管理）人员配备表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业岗位 | 人员数量最低要求 | 岗位资格要求 | 岗位要求 | 备注 |
| 项目负责人 | 1 | 是：☑否：□ | 专职：☑可兼任：□ | 二级（含二级）及以上注册建造师证书（专业为市政公用工程） |
| 技术负责人 | 1 | 是：☑否：□ | 专职：☑可兼任：□ | 具有工程师及以上职称（专业为市政公用工程或其他相关专业） |
| 施工员 | 1 | 是：☑否：□ | 专职：☑可兼任：□ | / |
| 安全员 | 1 | 是：☑否：□ | 专职：☑可兼任：□ | 具备安全员资格C证 |
| 质量员 | 1 | 是：☑否：□ | 专职：☑可兼任：□ | / |
| 标准员 | 1 | 是：□否：☑ | 专职：□可兼任：☑ | / |
| 材料员 | 1 | 是：□否：☑ | 专职：□可兼任：☑ | / |
| 机械员 | 1 | 是：□否：☑ | 专职：□可兼任：☑ | / |
| 劳务员 | 1 | 是：□否：☑ | 专职：□可兼任：☑ | / |
| 资料员 | 1 | 是：□否：☑ | 专职：□可兼任：☑ | / |
|  |  |  |  |  |

**注：1、表中“岗位资格要求”栏是、否提供岗位证书(资格证书)的在 “□”内打“√”。**

**2、表中“岗位要求”栏专职、可兼任在“□”内打“√”。**

**3、此表为投标人 配置“施工现场专业（管理）人员”最低要求。**