附件：
2025年昆明市官渡区产品质量监督抽查和执法抽样采购需求明细表

　　　　　　　Ａ包采购内容及要求
	序号
	产品名称
	依据标准
	检测项目
	批次

	1
	电线电缆
	JB/T 8734.2—2016 

JB/T 8734.3—2016 

JB/T 8735.2—2016 

GB/T 5013.4—2008

GB/T 5023.3—2008 

GB/T 5023.5—2008

GB/T 9330—2020 

GB/T 12527—2008

GB/T 12706.1—2020

GB/T 12706.2—2020

GB/T 12706.3—2020

GB/T 14049—2008

GB/T 19666—2019

JB/T 10491—2022
	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆：绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验、不延燃试验；

额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电线电缆：绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘老化前拉力试验、绝缘空气烘箱老化后拉力试验、绝缘热延伸试验、护套老化前拉力试验、护套空气烘箱老化后拉力试验、护套热延伸试验；

架空绝缘电缆：绝缘厚度、导体电阻、绝缘原始性能、绝缘空气烘箱老化试验、绝缘老化前机械性能、绝缘空气老化后机械性能、收缩试验、热延伸

塑料绝缘控制电缆：绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘老化前拉力试验、绝缘空气箱老化后拉力试验、绝缘热延伸试验、绝缘收缩试验、护套老化前拉力试验、护套空气箱老化后拉力试验、护套失重试验、成品电缆单根燃烧试验；

电力电缆：绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘老化前机械性能、绝缘空气烘箱老化后机械性能、绝缘热延伸试验、绝缘收缩试验、护套老化前机械性能、护套空气烘箱老化后机械性能、护套空气烘箱中失重试验、电缆的单根阻燃试验；

额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆：绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、绝缘热延伸试验、绝缘热收缩试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验、护套热延伸试验、单根电线或电缆的阻燃性试验；
	监督抽样不少于50个批次，执法抽样不少于20批次

	2
	充电器
	GB 4706.1-2005

GB 4706.18-2014
	输入功率和电流，对触及带电部件的防护，发热，结构，工作温度下的泄漏电流和电气强度，电气间隙、爬电距离和固体绝缘，耐热和耐燃，非正常工作，机械强度，内部布线，电源连接和外部软线
	

	
	
	QB/T 2947.1-2008 

QB/T 2947.3-2008 
	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、空载直流输出电压、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（外壳冲击）、布线、输入、输出线及插头
	

	
	
	T/TCDZ 0001-2019  
	输入功率和电流（空载直流输出电压）、对触及带电部件的防护、机械强度（冲击试验）、结构、内部布线、元件、熔断器、电源连接和外部软线、接地措施、耐热和耐燃、电气强度
	

	
	
	GB/T 36944-2018  
	机械强度、泄漏电流、电气强度、防触电保护、非正常工作、内部布线、电源软线
	

	
	
	GB 42296-2022
	外壳冲击，跌落，工作温度下的泄漏电流，电气强度，防触电保护，非正常工作，超温保护，过充切断，延时切断，耐热，灼热丝
	

	3
	电动自行车
	GB 17761-2018

GB 17761-2024
	标识与警示语、车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、充电状态主回路保护、互认协同充电、布线、电气装置、充电器与蓄电池、对触及带电部分的防护、鸣号装置
	

	4
	蓄电池
	GB/T 22199.1-2017
	2hr容量、大电流放电、能量密度、低温容量、快速充电能力
	

	
	
	GB 43854-2024
	温度保护、温度循环、湿热循环、电池组标志、电池组过充电、电池组过放电、电池过充电、电池过放电、绝缘电阻、阻燃性
	

	
	
	T/ZJXDC 001-2021
	2hr容量、不同温度下的容量、重量比能量、快速充电能力、大电流放电、机械冲击
	

	
	
	GB/T 36972-2018
	I2(A)放电、低温放电、过充电、过充电保护、过放电保护、短路保护、放电过流保护、壳体阻燃性
	

	
	
	QB/T 2947.3-2008
	常温容量、I2(A)放电容量、低温（-10℃）容量、过充电、过放电
	


Ｂ包采购内容及要求
	序号
	产品名称
	依据标准
	检测项目
	批次

	1
	保温材料
	GB/T 10801.2-2018 
	压缩强度、热阻(平均温度25℃)、尺寸稳定性、导热系数(平均温度25℃)、燃烧性能
	监督抽样不少于30批次，执法抽样不少于10批次

	
	
	GB/T 10801.1-2021 
	压缩强度、尺寸稳定性、吸水率、熔结性、导热系数(平均温度25℃)、燃烧性能
	

	
	
	GB/T 13350-2017
	渣球含量、纤维平均直径、导热系数[平均温度（25℃）]、热荷重收缩温度、燃烧性能
	

	
	
	JC/T 647-2014 
	密度允许偏差、抗压强度、抗折强度、导热系数、吸水量、耐碱性（适用时）、燃烧性能
	

	
	
	GB/T 20974-2014 
	燃烧性能、压缩强度、弯曲断裂力、导热系数（平均温度25℃±2℃）、垂直于板面的拉伸强度（适用时）
	

	
	
	GB/T 21558-2008  
	燃烧性能、尺寸稳定性、压缩强度或形变10%压缩应力、芯密度
	

	
	
	GB/T 29906-2013
	导热系数，表观密度，吸水率，燃烧性能等级
	

	
	
	GB/T 25975-2018 
	纤维平均直径、渣球含量、质量吸湿率、憎水率、导热系数、
压缩强度、燃烧性能
	

	
	
	GB/T 11835—2016 
	纤维平均直径、渣球含量、导热系数、有机物含量、燃烧性能、热荷重收缩温度
	

	
	
	GB/T 19686—2015 
	导热系数、质量吸湿率、憎水率、燃烧性能、短期吸水量（适用时）、压缩强度（适用时）、点载荷（适用时）
	

	
	
	JG/T 438-2014 
	燃烧性能、压缩强度、垂直于板面方向的抗拉强度、尺寸稳定性、穿刺强度
	

	
	
	GB/T 23932-2009
	粘结强度，剥离性能，燃烧性能，耐火极限
	

	
	
	GB/T 10303-2015
	密度、导热系数（25℃±2℃）、抗压强度、抗折强度、质量含水率、燃烧性能
	

	2
	儿童玩具
	GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014、GB 19865-2005
	机械与物理性能（正常使用）、机械与物理性能（可预见的合理滥用）、易燃性能、特定元素的迁移（汞、砷、硒、钡、铅、铬、锑、镉）、增塑剂、电性能（标识和说明、输入功率、发热和非正常工作、工作温度下的电气强度、耐潮湿、室温下的电气强度、机械强度、结构、软线和电线的保护、螺钉和连接、电气间隙和爬电距离、耐热和耐燃）
	

	3
	学生文具
	GB 21027—2020
	橡皮擦、橡皮泥：可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	

	
	
	
	涂改制品：可迁移元素的限量、苯的含量、氯代烃、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全
	

	
	
	
	笔类：可迁移元素的限量，可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量，笔套安全
	

	
	
	
	笔袋：可迁移元素的限量，游离甲醛含量，可分解有害芳香胺染料，可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	

	
	
	
	美术用品:可迁移元素的限量，可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量，笔套安全
	

	
	
	
	彩泥：可迁移元素的限量，可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量，游离甲醛的限量
	

	
	
	
	胶黏剂：游离甲醛，苯，甲苯+二甲苯，总挥发性有机物，可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	

	
	
	
	课业簿册：可迁移元素的限量，D65亮度，D65荧光亮度
	

	
	
	
	卷削类文具、绘图仪尺、学生圆规、文具盒：可迁移元素的限量，可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量，边缘、尖端
	

	4
	防水卷材
	GB 18242-2008
	可溶物含量，耐热性，低温柔性，不透水性，拉力，延伸率，浸水后质量增加，热老化，渗油性，接缝剥离强度
	

	
	
	GB 23441-2009
	拉伸性能，钉杆撕裂强度，耐热性，低温柔性，不透水性，剥离强度，渗油性，持粘性，热老化，热稳定性，可溶物含量，自粘沥青再剥离强度
	

	
	
	GB/T 18173.1-2012
	拉伸强度，拉断伸长率，撕裂强度，不透水性，低温弯折，加热伸缩量，热空气老化，耐碱性，复合强度(FS2型表层与芯层)
	

	
	
	GB/T 35467-2017
	可溶物含量，拉伸性能，撕裂力，耐热性，低温柔性，不透水性，卷材与卷材剥离强度（搭接边），渗油性，持粘性，与水泥砂浆剥离强度，热老化，尺寸变化率，热稳定性
	

	
	
	GB/T 23457-2017
	可溶物含量，拉伸性能，钉杆撕裂强度，抗冲击性能，抗静态荷载，耐热性，低温弯折性，低温柔性，渗油性，不透水性，与后浇混凝土剥离强度，热老化，尺寸变化率
	

	
	
	GB 12952-2011
	拉伸性能，热处理尺寸变化率，低温弯折性，不透水性，抗冲击性能，抗静态荷载，直角撕裂强度，梯形撕裂强度，吸水率，接缝剥离强度
	

	
	
	GB 27789-2011
	拉伸性能，热处理尺寸变化率，低温弯折性，不透水性，直角撕裂强度，梯形撕裂强度，吸水率，接缝剥离强度
	


