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2026年6月24日上午10时29分许，云南省昆明市官渡区六甲街道昆明滇池国际会展中心负一楼P10停车场出入口处，一辆货车在仓库内装载准备出售的废旧板材完毕后，部分工人随车站立于货厢尾部，当货车行驶至出口道闸处上坡通过减速带时，因颠簸导致货厢内未捆扎固定的板材惯性向后倾覆，挤压位于车厢尾部的工人，造成一起1死1伤的一般车辆伤害事故，直接经济损失68万。
[bookmark: OLE_LINK1]事故发生后，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，昆明市官渡区人民政府成立官渡六甲“6·24”一般物体打击事故调查组，事故调查组由区应急管理局牵头，区应急管理局局长任组长，区政府办公室联系副主任、六甲街道副主任任副组长，区政府办、市公安局官渡分局、市公安局交通管理支队道路交通三大队、市交通运输综合行政执法支队官渡大队、区总工会、区应急管理局、六甲街道办事处等部门为成员单位，并邀请区纪委监委、区检察院派员参与事故调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查看监控视频资料、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因和人员伤亡情况，认定了事故性质以及相关人员的责任，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。
经事故调查组调查认定，官渡六甲“6·24”一般车辆伤害事故是一起因个人经营投资人未保证安全生产资金投入，未购置配备必要的货物固定设备，导致装载的板材在运输过程中未有效绑扎固定，加之驾驶人未对临时随车作业人员进行有效的安全措施加以保护，致使板材倾覆后挤压到车厢内随车人员，造成一死一伤的一般生产安全责任事故。
1、 事故基本情况
（一）事故发生单位及相关单位概况
1.昆明xxxxxx有限公司
昆明xxxxxx有限公司，统一社会信用代码：915xxxxxxxxxxxxxxx，成立日期：1992年11月18日，法定代表人：叶某翔，住所：云南省昆明市官渡区环湖东路滇池国际会展中心，登记机关：云南省市场监督管理局，经营范围：主办国际（国内）展览会、博览会及各型会议，物业管理及场馆租赁，旅游服务，经济信息咨询服务，餐饮，仓储，停车场，体育健身，公共关系活动，印刷、打字、复印、电脑刻字、门牌制作、计算机及软硬件开发（涉及专项审批的凭许可证开展经营）。系昆明滇池国际会展中心运营管理方，昆明xxxxxx有限公司与云南xxxxxxxx有限公司于2026年3月16日签订场地使用管理合同。  
2.云南xxxxxxxx有限公司
云南xxxxxxxx有限公司，统一社会信用代码：915xxxxxxxxxxxxxxx，成立日期：2017年6月7日，法定代表人：唐某，住所：云南省昆明市官渡区环湖东路昆明滇池国际会展中心，登记机关：昆明市官渡区市场监督管理局，经营范围：一般项目：健身休闲活动；体育竞赛组织；组织文化艺术交流活动；户外用品销售；体育赛事策划；组织体育表演活动；许可项目：高危险性体育活动（攀岩）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。系昆明滇池国际会展中心1号馆三楼场地租用方及废旧板材赠予方。云南xxxxxxxx有限公司与昆明xxxxxx有限公司于2026年3月16日签订场地使用管理合同。云南xxxxxxxx有限公司与夏某雄无买卖合同关系。
3.昆明智联xxxxx有限公司
昆明智联xxxxx有限公司，统一社会信用代码：915xxxxxxxxxxxxxxx，成立日期：2025年6月6日，法定代表人：资某斌，住所：云南省昆明市呈贡区雨花街道办事处，登记机关：昆明市呈贡区市场监督管理局，经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；装卸搬运；道路货物运输站经营；小微型客车租赁经营服务；物业管理；代驾服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。系云ABxxx4货车车主，昆明智联xxxxx有限公司与夏某雄于2026年6月23日签订汽车租赁合同。         
   4.夏某雄
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]夏某雄，男，汉族，35岁，电话：151xxxxxxxx，身份证号码：511xxxxxxxxxxxxxxx，住址：四川省资阳市安岳县，持有C1驾驶证（准驾车型：小型、微型载客汽车以及轻型、微型载货汽车）。系官渡六甲“6·24”一般车辆伤害事故涉事货车(车牌号云ABxxx4)驾驶员和组织废旧板材装卸搬运货物用于出售的组织经营者，夏某雄与昆明智联xxxxx有限公司于2026年6月23日签订汽车租赁合同。 夏某雄与云南xxxxxxxx有限公司无买卖合同关系。
5.郭某武（伤者）
郭某武，男，59岁，身份证号码：532xxxxxxxxxxxxxxx，户籍地：云南省楚雄彝族自治州禄丰市。系夏某雄在山海湾站工市场找的临时装卸板材工人。夏某雄于2026年6月24日早，在山海湾站工市场找到章某稳，让章某稳找几名工人帮忙装卸摆放在环湖东路昆明滇池国际会展中心P10地下停车场内仓库的废弃废旧板材，随即章某稳找到郭某武及其他两名工人，一起进行装卸作业，均为口头约定，未签订劳务合同。
6.章某稳（死者）
章某稳，男，汉族，55岁，身份证号码：532xxxxxxxxxxxxxxx，户籍地：云南省曲靖市富源县。系夏某雄在山海湾站工市场找的临时装卸板材工人。夏某雄于2026年6月24日早，在山海湾站工市场找到章某稳，以1200元的价格包干给章某稳，让章某稳找几名工人帮忙装卸摆放在环湖东路昆明滇池国际会展中心P10地下停车场内仓库的废弃废旧板材，双方仅口头约定，未签订劳务合同。
（二）事故发生单位安全管理情况
1.昆明xxxxxx有限公司与云南xxxxxxxx有限公司签订的相关合同中明确了云南xxxxxxxx有限公司在租赁场地期间，需根据《安全生产法》等相关法律规定开展生产经营活动，对租赁使用区域的安全生产工作负全面责任；且昆明xxxxxx有限公司将位于环湖东路昆明滇池国际会展中心P1地下停车场：P1C3-032车位（共计7个车位）及该车位内的房间租给云南xxxxxxxx有限公司用于临时仓储，仓库钥匙统一由昆明xxxxxx有限公司管理，事发当天昆明xxxxxx有限公司地下负一楼P10停车场内仓库钥匙管理员李某洪开完仓库门后，一直在装卸现场监督，直至夏某雄完成板材装卸作业后，方锁门离开。
昆明xxxxxx有限公司与云南xxxxxxxx有限公司于2026年3月16日签订场地使用管理合同，昆明xxxxxx有限公司将位于环湖东路昆明滇池国际会展中心1号馆三楼租给云南xxxxxxxx有限公司用于攀岩培训及比赛，场地面积1116平方米，场地使用期限自2026年3月16日至2027年3月15日止。并于2026年3月16日，双方签订场地交接确认书、安全管理责任书、安全责任划分协议。于2026年5月26日，签订场地使用安全责任履约承诺书，合同中明确了云南xxxxxxxx有限公司在租赁场地期间，需根据《安全生产法》等相关法律规定开展生产经营活动，对租赁使用区域的安全生产工作负全面责任。
2.云南xxxxxxxx有限公司将一批更换下来的废弃废旧板材无偿赠予夏某雄，双方无买卖合同关系。事发当天云南xxxxxxxx有限公司向昆明xxxxxx有限公司申请滇池国际会展中心P1地下停车场内仓库开门事宜，并安排该公司工作人员孙某红到装卸现场监督管理，因每张板材重约20公斤、1.5米高，共计装卸60多张板材，且一张板材需两人才能抬起，所以在夏某雄等人装卸板材的过程中，云南xxxxxxxx有限公司的工作人员孙某红多次叮嘱轻拿轻放，注意安全，直至夏某雄完成板材装卸作业后，方才离开。
云南xxxxxxxx有限公司与昆明xxxxxx有限公司于2026年2月9日签订昆明滇池国际会展中心P1场地使用合同（续签），昆明xxxxxx有限公司将位于环湖东路昆明滇池国际会展中心P1地下停车场：P1C3-032车位（共计7个车位）及该车位内的房间租给云南xxxxxxxx有限公司用于临时仓储，场地使用期限自2026年2月15日至2027年2月14日止。并于2026年2月9日，双方签订场地交接确认书、安全管理责任书、承诺书，合同内均明确了双方在租赁使用场地期间需履行的责任、权利与义务。
3.昆明智联xxxxx有限公司与夏某雄签订汽车租赁合同前，按例审查夏某雄驾驶证信息，并询问夏某雄租车用途，确认夏某雄持C1驾照准驾轻型货车后，双方正式签订汽车租赁合同，合同内均明确了双方在车辆租赁期间需履行的责任、权利与义务。车辆信息：云ABxxx4的货车（车辆信息：轻型仓栅式货车，使用性质：非营运，品牌型号：金杯牌SY5020CCY-YC5AP，注册日期：2017年7月11日，发证日期：2026年3月12日，核定载人数：2人，总质量：2220KG，核定载质量：858KG，外廓尺寸：4930*1820*2495mm，强制报废期止：2032年7月11日，检验有效期至2026年7月）。
4.夏某雄持有C1驾驶证，事发当天驾驶从昆明智联xxxxx有限公司租赁的仓栅式货车（云ABxxx4）临时雇佣包含章某稳、郭某武、季某全等在内的四名工人到昆明滇池国际会展中心P10地下停车场内仓库装卸板材，装卸前，未有任何安全告知及教育，夏某雄负责指挥装卸作业，其余四名装卸工人负责木板装放，夏某雄为了安全要求负责装放板材的工人把板材平放在货车车厢，但最终装卸工人为方便卸货，选择竖放板材，装卸工作结束后，货车车厢内的60多张板材在未采取有效捆扎等安全措施的情况下，同时随车人员乘坐属于货物易倾倒区域随车跟货站立，安全意识淡薄，造成运输过程中一死一伤的事故。
因云南xxxxxxxx有限公司此前在南博会前需要拆卸攀岩板材，拆完后由夏某雄负责运输到位于环湖东路昆明滇池国际会展中心P10地下停车场内仓库摆放，至南博会结束后，又将板材拉回场馆搭建，双方多次合作，此次仍然由夏某雄负责运输摆放，因此夏某雄知晓云南xxxxxxxx有限公司有一批拆卸更换后的废弃废旧板材，夏某雄向该公司法人唐彬联系后，确认板材可以由夏某雄自行处理，夏某雄准备自行出售该批废旧板材。云南xxxxxxxx有限公司将该批废旧板材无偿赠予夏某雄，由夏某雄自行负责安全装卸、搬运、运输、出售。夏某雄与云南xxxxxxxx有限公司无买卖合同关系。
（三）事故发生经过
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]2026年6月24日上午9时35分许，夏某雄驾驶从昆明智联xxxxx有限公司租赁的仓栅式货车（云ABxxx4）在山海湾站工市场找到章某稳、郭某武、季某全等在内的四名临时工人，在谈好工钱后，一起来到环湖东路昆明滇池国际会展中心P10地下停车场，云南xxxxxxxx有限公司租赁仓库，准备对公司废弃废旧板材进行装卸运输工作， 10时15分许，装卸工作结束后，因货车前座只能一人就坐，货车车厢内装载的60多张板材（每张板材重约20公斤、1.5米高）在未采取有效捆扎固定等安全措施的情况下，夏某雄就让章某稳、郭某武、季某全三人在货厢后货物易倾倒区域随车跟货，当时季某全蹲在货厢尾部靠近副驾驶方向，章某稳与郭某武则站立在货厢尾部， 10时28分许，当该货车行驶至昆明滇池国际会展中心P10地下停车场出口道闸，夏某雄缴完停车费，起步经过减速带时，因上坡颠簸，货厢内未经固定的大量木质板材惯性向后倾倒，挤压到货厢尾部站立的章某稳与郭某武，季某全见状，随即大喊停车，货车司机夏某雄下车查看情况后，将货车倒至平稳地面并打开后车厢门，把未受伤的季某全先救出来，随即展开救援并呼叫，经昆明xxxxxx有限公司到达现场人员配合随即将章某稳与郭某武救出并开展现场施救，同时夏某雄拨打110报警电话及120急救电话，后经120救护车现场救治后将两人同时送往昆明同仁医院抢救，后章某稳抢救无效死亡；郭某武下颌骨线性骨折、肋骨断裂，在经昆明同仁医院转院至昆明医科大学第一附属医院手术救治后脱离生命危险，于2026年7月16日伤愈出院。
（四）事故现场情况
事故发生地位于云南省昆明市官渡区六甲街道昆明滇池国际会展中心负一楼P10停车场出入口处，此停车场出入口宽8米，中间设有收费亭及出入道闸，分双向两车道出入口，设减速带，减速带距离该出入口道闸3.8米，出口坡度10度，出入口最低处距出入口上方横梁2.3米，出口道闸南侧地上见停放有一辆车头朝北车尾朝南的银白色华晨金杯货车，车牌号为云ABxxx4非营运性质的轻型仓栅式货车，该货车总质量2220KG，核定载质量858KG，货车货厢为开放式围栏结构，货厢双开尾门呈开启状，货厢内见装载有大量1.5*1.5米木质板材，木质板材在车厢内沿车头至车尾方向密集竖立堆放，该木质板材未载满车厢，剩余0.6米空隙，板材整体高度超出货厢围栏顶部，地面至货厢底部高0.66米。
（五）人员伤亡情况及直接经济损失
事故造成1人死亡，1人受伤。直接经济损失68万。
1.章某稳（死者），男，汉族，55岁，身份证号码：532xxxxxxxxxxxxxxx，户籍地：云南省曲靖市富源县。送往昆明同仁医院后，当日确认经抢救无效死亡。 
2.郭某武（伤者），男，59岁，身份证号码：532xxxxxxxxxxxxxxx，户籍地：云南省楚雄彝族自治州禄丰市。送往昆明同仁医院后，经抢救已脱离生命危险，因“重物挤压致意识障碍2小时余”入院，后诊断为：下颌骨线性骨折；双肺挫伤；肋骨骨折吸入性肺炎；缺血缺氧性脑病；低蛋白血症；颈椎前方颈长肌间隙内积液；颈椎退行性改变，于2026年6月29日出院，并于2026年7月1日“因下颌骨骨折”转至昆明医科大学第一附属医院入院治疗，于2026年7月16日，因伤情好转出院。
（六）其他情况
1.2026年6月24日，天气晴，装卸作业环境为地下停车场内，可利用光线为：自然光、灯光；2.装卸作业车辆为租赁仓栅式货车(总质量：2220KG，核定载质量：858KG，外廓尺寸：4930*1820*2495mm),驾驶员持有C1驾驶证（准驾车型：小型、微型载客汽车以及轻型、微型载货汽车）；3.车辆装卸作业完毕后，事故发生在运输过程中，货厢内废弃板材未采取有效捆扎固定等安全措施,随车人员乘坐区域属于货物易倾倒区域；4.昆明滇池国际会展中心负一楼P1-P13停车场区域属于对外开放性收费的公共停车区；5.拉运废弃板材的仓库为昆明xxxxxx有限公司管理的位于P10停车场的临时仓库；6.装卸工人为临时招聘，未经过岗前安全教育培训。
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及响应情况
2026年6月24日12时20许，官渡区应急指挥中心接官渡公安分局通报：六甲街道辖区昆明滇池国际会展中心一男子死亡。接报后，官渡区应急管理局立即向公安、街道等部门了解情况，并立即组织官渡区应急管理局和六甲街道相关人员到现场开展调查处置工作，并于6月24日12时56分上报录入突发事件管理系统。
（二）事故现场应急处置情况
事故发生后，夏某雄下车查看情况，将货车倒至平稳路面后，打开后车厢与现场其他两名工人一起抬木板对章某稳与郭某武开展救援及施救，并于10时40分许，拨打110报警电话及120急救电话，随后昆明xxxxxx有限公司多名安保人员赶到，配合夏某雄等人开展施救工作，把两名伤者救援出来后，现场开展心脏复苏等基本急救。
（三）医疗救治和善后情况
10时54分许，110警务人员、120救护车医护人员相继到达现场后，立即参与施救，后经120救护车医护人员现场救援并送至昆明同仁医院抢救后，经医院医护人员确认，当天章某稳抢救无效死亡，郭某武下颌骨线性骨折、肋骨断裂，经抢救后脱离生命危险。目前死者家属情绪稳定，相关善后赔付事宜已协商处理完毕。伤者郭某武两次入院治疗，诊疗费用已结清，目前情况稳定伤愈出院。
（四）事故应急评估
事故发生时间为10时28分，事发后驾驶员于10时40分拨打120急救电话，10时54分120救护车到达现场，伤者送昆明同仁医院救治后一死一伤。现场人员停车后未在第一时间拨打120急救电话前期自行救援并未对移位货物进行复紧固定即尝试拖拽伤者，存在二次挤压风险；未调用起重设备，仅靠人力施救；现场人员在对伤者进行施救时，采取方式方法紧靠经验。
主要问题：1.个体运输方未建立应急预案与装车复核制度，应急准备缺失；2.先期处置未执行“先稳货、后救人”原则；3.随车无紧绳器，三角木等应急加固器材。
结论：事故发生后，外部救援及时有效；驾驶员先期自救能力不足是应急准备环节的缺失。
三、事故原因分析
（一）直接原因分析
事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故的直接原因是：夏某雄在以出售废旧板材营利为目的组织运输作业过程中，未保证安全投入，装载的板材未使用安全绳等固定设施进行捆扎绑牢，且对站立于货厢尾部的随车人员未采取任何安全防护措施，当货车行驶至出口道闸上坡经过减速带时，因颠簸致使货厢内板材惯性向后倾覆，挤压位于货厢尾部的工人，导致一死一伤，是造成此次事故的直接原因。
（二）事故相关检验检测和鉴定情况
经昆明市公安局官渡分局刑事侦查大队十中队出具的尸表检验情况（官公尸表字第2026xxx2号）报告认定，死者符合被物体挤压导致的死亡。
（三）其他可能因素的排除
通过查看事发时现场监控视频资料，询问现场有关目击证人证言等，再结合官渡公安分局六甲派出所提供的相关询问笔录进行分析研判。
1.事故发生当天天气晴朗，作业环境在地下停车场内，排除因灾害因素影响导致事故发生；2.事故发生是货车运输行驶过程中，排除因装卸作业导致事故发生；3.事故发生时，装卸工作完成，货车驶离，排除因其他单位装卸现场管理不到位导致事故的发生。
（四）间接原因分析
1.安全生产资金投入不足。夏某雄作为个人经营投资人，未购置配备必要的货物固定设备，未聘请专业运输人员进行运输作业，导致装载的板材在运输过程中缺失有效捆扎固定设施。
2.安全意识和法律意识淡薄。 夏某雄忽视安全生产管理，在组织废旧板材售卖营利活动中，对货车车厢载人的危险性认识严重不足，未辨识出货物未固定和违规载人可能导致的倾覆挤压风险，未对临时随车作业人员进行有效的安全防护措施加以保护。
四、有关责任人员存在的主要问题
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]夏某雄作为此次昆明滇池国际会展中心负一楼P10停车场仓库废旧板材出售经营活动的经营者、装卸作业负责人及货车驾驶员，对事故的发生负有直接责任和管理责任。存在以下问题：  
一是安全生产资金投入不足。夏某雄作为个人经营投资人，未履行安全生产投入义务，未配备必要的货物固定设备，导致现场作业不具备基本安全生产条件。
二是未对随车人员采取保护措施。夏某雄在组织运输作业时，允许随行人员站立于货车车厢尾部随车同行，未对随车人员采取任何安全防护措施，确保随车人员安全。 
五、对有关责任人员的处理建议
（一）夏某雄作为个人经营投资人，未保证安全生产所必需的资金投入，未购置配备必要的货物固定设备，致使作业现场不具备基本安全生产条件。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款[1]的规定，建议由官渡区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其进行行政处罚。
（二）夏某雄在组织运输作业时，允许随行人员站立于货车车厢尾部随车同行，未对随车人员采取任何安全防护措施，确保随车人员安全。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十条[2]、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十五条第二项[3]的规定，建议由昆明市公安局交通管理支队道路交通三大队依据《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律法规对夏某雄进行处理。并将处理结果上报事故调查组。
六、事故主要教训
夏某雄要深刻取汲事故教训，作为投资人，未保证安全生产所必需的资金投入，未购置配备必要的货物固定设备，未履行好安全管理职责；作为驾驶人，违反道路交通安全法规，在未采取任何有效防护措施的情况下允许随行人员站立于货厢尾部随车同行，且在明知货物未捆扎固定的情况下冒险驾车上路。安全意识和法治观念极度淡薄，未认识到对货物倾覆和违规载人的风险，最终造成严重后果，教训极为深刻。
七、事故整改和防范措施
为深刻汲取事故教训，举一反三，坚决防范和遏制类似事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规，现提出以下整改和防范措施：
（一）昆明市交通运输综合行政执法支队官渡大队要按照“管行业必须管安全”的要求，加强履行对货运车辆的安全监督管理，督促本行业的责任单位严格落实安全生产主
体责任，深入开展安全生产隐患排查治理行动，加大隐患排
查治理力度，防范各类生产安全事故的发生。

          

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十条：禁止货运机动车载客。货运机动车需要附载作业人员的，应当设置保护作业人员的安全措施。
[3]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十五条第二项：载货汽车车厢不得载客，在城市道路上，货运机动车在留有安全位置的情况下，车厢内可以附载临时作业人员1人至5人；载物高度超过车厢栏板时，货物上不得载人。
（二）官渡区六甲街道办事处要认真全面履行属地监管职责，常态化开展专项排查检查，加强日常巡查检查监管，深入开展安全生产隐患排查治理行动，加大隐患排查治理力度，防范各类生产安全事故的发生。
（三）昆明xxxxxx有限公司要深刻汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任，严格遵守有关安全生产的法律法规，加强地下车库车辆出入的巡查管理，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，加强应急救援措施的落实，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。
（四）云南xxxxxxxx有限公司要深刻汲取事故教训，在经营活动中，应当加强现场安全管理及教育培训，强化安全意识，落实企业安全责任制和监督机制，加强对公司物资的运输及安装的现场管理，确保安全措施的落实。
（五）昆明智联xxxxx有限公司要深刻汲取事故教训，对租赁车辆加强营运管理，严格审查驾驶员相关资质证照，层层落实安全责任制，确保安全措施的落实。
（六）夏某雄要深刻汲取事故教训，在从事生产经营活动时，必须切实履行安全生产法定职责，保证安全投入，配备必要的安全设备和防护设施；在驾驶货车运输货物时，采取相关措施对货物进行固定，并采取有效措施保障随车人员安全。要做到安全与经营并重，绝不能心存侥幸、以身试险。
八、附件
1.官渡公安分局六甲派出所提供材料（事故现场监控视频、勘验笔录及现场照片、询问笔录2份、死者章某稳尸表检验情况及尸表检验照片各1份）
2.官渡区应急管理局询问笔录7份
3.昆明xxxxxx有限公司提供材料1套
4.云南xxxxxxxx有限公司提供材料1套
5.昆明智联xxxxx有限公司提供材料1套
6.夏某雄提供材料（死者章某稳医学死亡证明书、火化证、伤者郭某武诊断证明及出院证明各一份）
昆明市官渡区人民政府“6·24”事故调查组
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